SACE Tmax XT.
Новая серия автоматических
выключателей до 250А.
AББ представляет результат долгих и интенсивных
исследований и разработок — новые SACE Tmax XT
до 250 А — новую серию автоматических выключателей
в литом корпусе.
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Новые SACE Tmax XT.
Новые типоразмеры.
Серия SACE Tmax XT предлагает 4 новых типоразмера:
• маленький XT1 до 160А;
• высокопроизводительный XT2 до 160А;
• надёжный XT3 до 250А;
• мощный XT4 до 250А.
SACE Tmax XT1 и ХТЗ — надёжные автоматические выключатели, которые отвечают всем основным требованиям установок. Они доступны в стационарном и втычном исполнении, трёх- и четырёхполюсные с термомагнитными расцепителями защиты.

SACE Tmax XT1 и ХТ3 могут использоваться во всех крупных установках для распределения энергии и для любых применений различных служб, где требуется исключительная надёжность. Автоматические выключатели SACE Tmax XТ3 могут использоваться для защиты двигателей, генераторов и в качестве выключателей-разъединителей.

SACE Tmax XT2 и XT4 в стационарном, втычном и выкатном исполнении с термомагнитными и
электронными взаимозаменяемыми расцепителями защиты предлагают улучшенные исполнения и функциональные возможности и могут применяться в самых технологически
прогрессивных установках (тяжёлая промышленность, металлургия и морское применение).

Автоматические выключатели XT2 и XT4 могут использоваться в различных системах:
– для распределения энергии с термомагнитными и электронными расцепителями защиты;
– для защиты двигателей с магнитными и специальными электронными расцепителями;
– для защиты генераторов со специальными термомагнитными и электронными расцепителями;
– для защиты перегруженной нейтрали с особым расцепителем, предназначенным для данного применения;
– SACE Tmax XT2 и XT4 могут использоваться в системах коммуникации и работать в установках на 400Гц.
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