Проходной выключатель
Что же такое  проходной выключатель JUNG и как он устроен? Это выключатель, а вернее  проходной переключатель, не разрывающий  электрическую цепь подачи питания на лампочку, а переключающий с одной цепи на другую.  В отличии от обыкновенного одноклавишного выключателя, имеющего только два контакта,  в  одноклавишном проходном - три. Зачем нужны лишние контакты? В данной схеме на пути к лампочке фазный проводник разрывает не один, а два проходных выключателя, которые соединены двумя проводниками. В результате этого, при комбинировании положений переключателей, вы сможете замкнуть первую или вторую  линию или  их обесточить.
Где целесообразно применить проходные выключатели JUNG:
Лестница - выключатели устанавливают на первом и втором этажах. Свет можно включить  на одном этаже и, поднявшись по лестнице, выключить его другим проходным выключателем; 
Длинный коридор – свет включается в начале коридора, а выключается  в конце. Например, есть длинный коридор. Естественно он освещается. И если включить свет в начале коридора, то имея эту схему подключения проходных выключателей, Вам не нужно будет  для его отключения возвращаться, а сделать это можно будет вторым выключателем, установленным  в другом конце коридора;
Спальня - один проходной выключатель можно установить  при  входе в комнату, а второй возле кровати. Входите в комнату - включаете свет, а когда ложитесь спать – выключаете свет у кровати. Таким образом, решается один из «важных» семейных вопросов: Кто будет выключать свет;
На дачном участке - для освещения дорожек (один переходной выключатель устанавливается возле ворот, а другой при входе в дом).
Разумеется, это ещё далеко не полный список возможного использования проходных выключателей JUNG, и его можно продолжить множеством других вариантов.

Благодаря схемам  проходных выключателей  осуществляется  выключение и включение освещения из двух и более месть их установки. В некоторых случаях – это не только удобно, но и даже   очень необходимо. Компания JUNG  предлагает также проходной выключатель с подсветкой. Войдя в комнату, вы сможете увидеть, где он расположен, и Вам не придётся в полной темноте искать его наощупь.
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Схема подключения проходного выключателя
В данной статье  представлена правильная схема подключения проходного выключателя. При определенных обстоятельствах преимущества использования проходных выключателей неоспоримы. Это и лестничные марши, и проходные большие помещения (склады, прихожие и т. п.) Принцип их использования очень прост. Один переключатель устанавливают в начале пути, он используется для включения освещения, а второй в конце, в том месте, где уже можно отключить освящение и наоборот. Кроме того, что это удобно, такая схема подключения проходного выключателя  ещё и  позволяет экономить электроэнергию.

Рассмотрим схему подключения проходного выключателя, которая состоит  из двух выключателей. Для неё понадобится  два переключателя ( «проходные»), имеющих  два положения переключения и по  три контакта. Режим переключения должен иметь «перекидной характер», то  есть — один контакт должен быть  общим для двух других. То есть, в одном положении он замыкается с одним, а в другом положении с другим. Таким образом,  общая замкнутость всех этих трёх контактов полностью исключается.

Обе схемы подключения проходного выключателя состоят из самих проходных выключателей, соединительной коробки, осветительного прибора и соединительных проводов. На первой схеме, которая находится слева, изображена схема проходного выключателя управляющимся  из двух разных мест.
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Вы видите, что  один провод (в данном случае нулевой) от источника электропитания идёт в соединительную коробку, а уже с неё на лампу. Второй (фазный провод), после распределительной  коробки присоединяется к общему контакту одного из переключателей. Затем 2 переключаемых контакта одного выключателя (через коробку) соединяются с двумя переключаемыми контактами второго выключателя. И уже с общего контакта второго переключателя  фаза уходит на второй контакт осветительного прибора.
Что касается схемы подключения проходного выключателя с возможностью  управления из 3 мест, то она практически не  отличается от предыдущей, за исключением того, что добавляется ещё один проходной выключатель, немного отличающийся от предыдущих. Из схемы видно,  что это выключатель спаренный. Он имеет четыре  контакта (два входа и два выхода). То есть, при нажатии одной клавиши, сразу же происходит  перекидывание 2-х электрически независимых друг от друга контактов.

Обратите внимание на то, что количество мест управления светом не ограничивается на этом, а может достигать до шести и более. Достигается это аналогичным способом, то есть, первый и последний проходной переключатель используется одинарный (3 контакта), а между ними устанавливают двойные спаренные (4 контакта).

