Устройство защитного отключения

Что такое УЗО?
Аббревиатура УЗО расшифровывается так: УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. Другими словами, прибор предназначен для защиты человека или животных от поражения электрическим током, другие типы УЗО предназначены для защиты от пожаров.
   Цель УЗО -  защитить имущество от пожара, а так же защитить  человека от поражения  током. Все мы хорошо понимаем, что электрический ток основа современной цивилизации, и мы плотно соприкасаемся с невидимой для наших глаз мощной энергией. Но такая сила может в какой-то момент оказаться роковой. Для того чтобы таких случаев было меньше, толковые инженеры  придумали УЗО.

УЗО бывают двух видов.
1. Защита человека от поражения  электрическим током. Минимальный уровень для отключения прибора 10 мА и 30 мА. Самый распространенный  30 мА. УЗО на 10 мА предназначен для особо опасных зон, например детских комнат. 
Если срабатывает УЗО, можно проделать простую процедуру устранения неполадки. Включаем по очереди автоматические выключатели «сидящие» под УЗО, и так образом,  обнаруживаем в какой группе потребителей произошла утечка тока. Некоторые потребители требуют отдельного УЗО, например такие: электрический котел, холодильник или компьютер. Это делается для того, чтобы обеспечить стабильность приборам, если есть в этом острая необходимость.
2. ”Противопожарное”  УЗО.  У такого устройства  более грубая отсечка: 100 мА, 300 мА, 500 мА. С таким номиналом для отключения тока прибор не защищает человека от поражения током (считается 50 мА опасным для здоровья). Почему такой вид называется противопожарным? Из-за повреждения изоляции проводки или  перегрузки сети, может произойти короткое замыкание и возгорание. Как только в электрической цепи произойдет чувствительная утечка тока, УЗО отсечет энергоснабжение всего здания, не допустив короткого замыкания, т. е. не произойдет искрения и воспламенения.  Прибор «стоит на страже» всей электропроводки здания.  Противопожарное УЗО устанавливается сразу после электрического счетчика.


