Устройства защитного отключения
(выключатели дифференциального тока)
System pro M compact ABB

Основная задача устройства защитного отключения - защита человека от поражений электрическим током и от пожаров, вызванных утечкой тока из-за изношенной изоляции провода и некачественных соединений.

- Выключатели дифференциального тока (ВДТ) срабатывают только при обнаружении замыкания на землю (таким образом, для защиты их от сверхтоков или коротких замыканий они должны быть включены последовательно с модульными автоматическими выключателями или предохранителями).
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К преимуществам устройства АВВ  перед продукцией других фирм относится точное время срабатывания, повышенная чувствительность и определение формы волны. Они защищают и технику, и человека. Даже, если просто дотронуться до оголенной проводки, устройство тут же срабатывает и устраняет питание в сети. 
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Двойные клеммные терминалы 25 мм + 10 мм. Шинная разводка устанавливается в задний слот клеммы





Применение устройств System pro M compact обеспечивает множество преимуществ, это современные решения, которые позволяют осуществить простой и безопасный монтаж, а также гарантируют экономию времени.
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