Выключатель
Войдя  в тёмное помещение, человек всегда интуитивно пытается найти выключатель света. В наше  время  это, казалось бы, незаметное устройство  стало частью  современного интерьера и незаменимым  атрибутом быта.  

Компания  JUNG на 100% уверена, что в интерьере дома не бывает мелочей. Порой стоит всего лишь установить, например, стеклянный выключатель с подложкой из лакированного алюминия, как появляется она — магия уюта.  JUNG предлагает ценителям стильных и изысканных интерьеров необычайно красивые выключатели, которые помогут создать магию уюта. Выключатели JUNG – это впечатляющие технологии, современный дизайн, и безупречное  качество, проверенное временем. 

В ассортименте JUNG представлены выключатели, как эконом, так и премиум класса. Дизайн и внешний вид  выключателей отличаются многообразием: это и  классические,  не подверженные  веяниям  моды модели, и  формы, обладающие ярко  выраженным функциональным дизайном или придающие интерьеру индивидуальности.  Цветовые  решения  выключателей JUNG  удовлетворят любой, даже  самый требовательный вкус – и белые,  и  строгие  черные, и все  цвета  радуги (оранжевые, индиго и т.д.).

Флагманом модельного ряда JUNG,  благодаря своей геометрии и чистой форме,  является серия LS990. Выключатели этой серии имеют богатую палитру материалов и цветов, а также широкий набор функционала. В рамках этой серии можно  подобрать выключатель как из алюминия или благородной стали, так и выбрать покрытие из чистого золота (96 проба) или из дуропласта  (сверхустойчивый к воздействию пластик, неподверженный выцветанию).
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Популярная серия А creation привлекает своей утонченностью. Выключатель с рамкой,  изготовленной из натурального стекла,  Вы не захотите прятать за шкаф или дверь, а богатая палитра тонов  поможет подобрать рамку, которая будет соответствовать цветовому решению Вашей комнаты.
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Мягкие очертания выключателя и натуральные материалы - главное отличие серии SL500. Рамки из акрилового стекла с подложкой из анодированного или лакированного алюминия пользуются   спросом у дизайнеров всех стран. Комбинация стекла и черной, золотой или белой бронзы вкладки сделает выключатель одним из важных элементов декора вашего интерьера
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Серия LS plus — это великолепное качество и элегантный стиль. Рамки LS plus выделяются в отдельную группу. Использовать их можно  со всеми выключателями и розетками серии LS 990. Рамки изготовляются  из сатинированного стекла, натурального камня, алюминия и благородной стали.
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СD500 удивит Вас необычным  разнообразием цветовой гаммы: оранжевый, красный, индиго -  выключатель такого цвета гармонично впишется в яркие цвета Вашей комнаты.
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Выключатель с подсветкой
В темных помещениях, таких как прихожая или коридор выключатель с подсветкой просто необходим. Установив такой выключатель,  Вы навсегда избавитесь от проблемы поиска выключателя в темноте, а, следовательно,  сэкономите  нервы,  время и чистоту стен. Так как на выключателе установлена индикаторная лампочка, показывающая местонахождение выключателя. Подсветка клавиш – это неотъемлемая часть решений от компании JUNG для больниц, общественных зданий, гостиниц, крупных офисов и т. д.
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Многие задают себе вопрос: покупать или нет выключатель с подсветкой. Ответ на этот вопрос очень простой и дело тут не во вкусе. Использование  такого выключателя с галогеновыми лампами на 220В или с обычными лампами накаливания не создаст никаких неудобств. Но, если вы такой выключатель включите в работу совместно со светодиодными, люминесцентными или энергосберегающими, либо еще с какими газоразрядными лампами, то в выключенном состоянии вы не увидите желаемой подсветки выключателя.
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Это связано с тем, что для подсветки используется  миниатюрная газоразрядная лампочка, подключённая  к контактам выключателя. При  выключенном выключателе ее питание происходит  через нить накала осветительной лампы, имеющей в этот момент небольшое сопротивление. А лампочка подсветки, имеющая  большое сопротивление не способна  подобно выключателю  замкнуть цепь питания осветительной лампы. При нажатии на выключатель с подсветкой, контакт выключателя закорачивает лампочку подсветки и в обход нее полное питание поступает на светильник с лампой. Но если вместо лампы накаливания в светильнике будет люминесцентная или энергосберегающая лампа, то в таком случае неоновая подсветка не будет работать или  при выключенном состоянии выключателя будет слабо мерцать.

Выключатель для жалюзи
Если Вы хотите свой быт сделать максимально комфортным, в том числе и при обращении с жалюзи, тогда выключатель для жалюзи от компании JUNG – это то, что поможет Вам осуществить это желание.

Автоматизировать можно любой вид жалюзи. Причём их внешний вид за счёт отсутствия ручек, цепочек или других элементов управления, только выиграет. Закрытие и открытие жалюзи, а также поворот ламелей в этом случае будет осуществляться пультом дистанционного управления или клавишным выключателем для жалюзи, который можно установить там, где Вам захочется.

До настоящего времени, вмонтирование управления ролетами и жалюзи требовало значительных издержек. Но инновационная система JUNG. сэкономит Ваше время и уменьшит затраты. Система управление жалюзи, производимая JUNG, может с успехом применяться как для отдельных окон, так и для больших офисных зданий. 
JUNG предлагает два типа управления жалюзи: ручное и электронное.
Ручное управление осуществляется клавишным выключателем для жалюзи. С его помощью вы легко сможете управлять основными функциями системы. Короткое нажатие на клавишу изменяет угол пластин жалюзи, а более длительное обеспечивает автоматическое движение штор или жалюзи вниз/вверх. Выключатели для жалюзи с функцией памяти и обработки сигналов от внешних датчиков много запоминают, моментально реагируют: к ним можно подключать всевозможные сенсорные устройства, такие как, например, датчики разбития стекла, солнечные датчики или функция памяти. При установке накладки с памятью легко реализовать эффект присутствия.
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Автоматическое управление жалюзи дает неоспоримые преимущества – датчик солнца защищает от ярких солнечных лучей, датчик разбиения закрывает защитные жалюзи при разрушении стекла, при подключенном датчике ветра жалюзи будут подняты вверх в штормовую погоду, датчик дождя защитит жалюзи или навес от сильного дождя или снега. Также такие выключатели для жалюзи, могут запоминать время подъема и опускания жалюзи и каждый день выполнять эту работу автоматически.
Электронное управление жалюзи. Поднятие и опускание автоматизировано полностью. Используя выключатель для жалюзи, вы устанавливаете время, когда требуется двигать жалюзи. В Вашем распоряжении большой выбор функций – централизованное управление по программе, автоматическое управление по астро-программе, дистанционное радиоуправление и местное управление отдельными жалюзи.
